수직형 플랜지연결용 다중식 루프드레인 (KCD-2450) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 주철제(금속제) 수직형 루프드레인의 플랜지접합방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 플랜지접합방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 별도로 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 KS F 4522(루프드레인)에 적합한 재료를 사용하며 고정플랜지 고정용 볼트는 KS B 1002에서 정한 규격으로 하고 스테인레스 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 도면에 따른다.

다. 루프드레인의 녹막이도장 처리는 아스팔트 프라이머 도장으로 한다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 하부, 고정플랜지, 높이조절플랜지, 걸름망, 플랜지 고정볼트, 하부 고정볼트로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부의 배관과 결합되는 부분의 플랜지 형상과 이에 연결되는 관용 플랜지의 규격은 KS B 1511(강제 용접식 플랜지)에서 정한 규격으로 한다.

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치전 지붕면의 물흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 설치할 위치에 드레인 하부를 하부 고정볼트를 철근에 용접하여 고정시킨다.

다. 콘크리트 타설 전에 하부를 거푸집위에 설치함을 원칙으로 하며 콘크리트 쪼아내기 후 설치 시에는 루프드레인 하부 주위를 콘크리트로 빈틈없이 채워 넣어야 한다.

라. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 3~5cm정도 낮게 타설한다.

마. 방수작업시 하부 방수용 날개에 있는 고정플랜지 고정용 볼트 부분까지 완전히 밀착 되도록 하며 방수 작업 후 고정플랜지를 하부에 고정 볼트로 고정하여 방수층을 고정시킨다.

바. 방수층위의 마감높이에 맞추어 높이조절플랜지를 고정플랜지에 설치한 후 루프드레인 주위로 충분히 구배를 주어 방수층 누름 콘크리트를 타설한다.

사. 높이조절 플랜지위에 걸름망을 설치한다.