■ 수평형 루프드레인 (KCD-3030) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 주철제(금속제) 수평형 루프드레인의 판넬지붕방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 나사접합방식등 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 KS F 4522(수평형 루프드레인)에서 정한 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 KS F 4522(수평형 루프드레인)에서 정한 모양 및 규격에 따른다.

다. 루프드레인의 녹막이도장 처리는 아스팔트 프라이머 도장으로 한다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 고정 플랜지, 스트레이너로 구성된다.

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 설치위치의 벽체에 설치되는 판넬에 드레인 규격에 맞는 파이프의 외경과 같게 타공한  다. 이때 타공 밑면이 루프드레인이 설치되는 바닥면보다 낮게 위치하도록 타공한다.

다. 판넬의 타공구멍에 연결 배관을 삽입후 배관과 타공면과의 사이를 기밀처리 한다.

라. 루프드레인이 설치될 위치에 고정플랜지를 설치하고 판넬의 바닥면과 수직면에 접하는  부분에 실란트를 사용하여 고정한다.

마. 고정 플랜지 위에 스트레이너를 설치한다.