■ 수평형 루프드레인 (KCD-3360) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 주철제(금속제) 수평형 루프드레인의 나사접합방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 나사접합방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 KS F 4522(수직형 루프드레인)에서 정한 재질로 한다.

나. 루프드레인의 하부몸체와 방수층 누름 플랜지, 스트레이너형상 및 치수는 KS F 4522(수직형 루프드레인)에서 정한 모양 및 규격에 따르며 기타제품의 모양 및 규격은 도면에 정한대로 따른다.

다. 루프드레인의 녹막이도장 처리는 광명단+아스팔트 프라이머 도장으로 한다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 하부몸체, SLAB 높이조절 플랜지, 방수층 누름 플랜지, 마감 높이조절 플랜지, 스트레이너, 고정 볼트&너트, 앵커볼트로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부에 연결되어 결합되는 부분 배관의 나사는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에서 정한 규격으로 한다.

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 하부에 연결배관을 조립한 뒤 설치 높이에 맞추어 앵커볼트를 이용 철근에 용접하여 거푸집 위에 설치함을 원칙으로 하며, 하부에 연결되는 관의 길이는 외부 벽체 마감면보다 50mm이상 길게 하여야 하고, 콘크리트 쪼아내기 후 설치 시에는 루프드레인 하부 주위를 콘크리트로 빈틈없이 채워 넣어야 한다.

다. 루프드레인 하부에 조립 설치된 SLAB 높이조절 플랜지의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 낮게 타설한다.

라. 방수 작업시 하부 방수용 날개에 있는 방수층 누름 플랜지, 고정용 볼트 부분까지 완전히 밀착 되도록 하며 방수 작업 후 방수층 누름 플랜지를 SLAB 높이조절 플랜지에 고정 볼트로 고정하여 방수층을 고정시킨다.

마. 누름콘크리트의 높이에 따라 루프드레인 주위의 경사를 고려하여 단열재 고정플랜지 위에 마감 높이조절 플랜지를 설치한 후 누름 콘크리트 타설시 루프드레인 주위에 경사를 주어 타설한다.

바. 마감 높이조절 플랜지 위에 스트레이너를 설치한다.