■ 루프드레인 (SJRD-2000) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 STS304 루프드레인 거터 설치형 커플링 접합방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 커플링 접합방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 STS304 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 도면에 따른다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 커플링, 하부몸체, 마감 플랜지, 스트레이너, 고정 볼트&너트로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부에 연결되어 결합되는 부분 배관은 배관용 스테인레스관, 구조용 스테인레스관, 배관용강관, PVC관(VG1,VG2)으로 한다.

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 거터 설치전 루프드레인 설치위치의 고정볼트 및 배수공의 타공 규격을 확인후 제작하여 설치하여야 한다.

다. 루프드레인 하부몸체의 방수용 날개면의 거터와 접하는 부위에는 미리 실리콘 작업 후 타공된 볼트홈에 삽입하여 와셔 삽입후 너트로 고정한다. 이때 너트는 너무 무리한 힘을 주어 고정하지 않도록 해야한다.

라. 고정볼트에 마감플랜지와 스트레이너를 와셔삽입 후 너트로 고정한다.

마. 배수배관 연결시 커플링을 사용(구조용 스테인레스관은 제외)하여 연결한다.